### 입력 블럭 레이아웃

PLC에서 비전 시스템에 명령과 인수를 기록할 때 입력 블럭을 사용합니다. 실제 명령 데이터 앞에 2Word의 헤더(4바이트)가 있습니다.

Word 옵셋 | 길이(Word) | 이름 | 설명
--- | --- | --- | ---
VIB_Offset + 0 | 1 | RecipeID | 컨트롤 블럭에 "작업 불러오기 시작" 비트가 설정될 때 로드할 레시피의 ID(1-999) 번호입니다.
VIB_Offset + 1 | 1 | 예약됨 | 미사용
VIB_Offset + 2 | 1(정수) | 명령 | 컨트롤 블럭에 "사용자 데이터 설정" 비트가 설정되면 실행할 명령의 ID입니다.
VIB_Offset + 3 | 2(부동) | Argument0 | 첫 번째 명령 인수입니다.
VIB_Offset + 5 | 2(부동) | Argument1 | 두 번째 명령 인수입니다.
VIB_Offset + 7 | 2(부동) | Argument2 | 세 번째 명령 인수입니다.
…. | - | ….. |
VIB_Offset + 23 | 2(부동) | Argument10 | 일곱 번째 명령 인수

Ethernet-IP 연결의 경우, 비전 입력 블럭은 출력 어셈블리(인스턴스 22, 바이트 4부터 시작)에 해당합니다. 자세한 내용은 In-Sight Explorer 도움말 파일을 참조하십시오.