### 제품 ID 설정

PID

이미지 로그에서 영상의 파일 이름 접두사로 사용되는 제품 ID를 설정합니다.

<ProductID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_<command>

#### TCP/IP:

명령 문자열:

PID,<ProductID>

필드 | 인수
--- | ---
PID | 명령
<ProductID> | 이미지 로그 중 접두사로 사용되는 제품 ID입니다. 문자열 또는 숫자 값

결과 문자열:

PID, <Status>

#### SLMP:

명령 보내기(입력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VIB_Offset + 2 | 1050 | 명령: PID 명령 ID
VIB_Offset + 3 | <ProductID> | 이미지 로그 중 접두사로 사용되는 제품 ID입니다. 숫자 값만

결과 받기(출력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VOB_Offset + 5 | 5050 | 명령: PID 명령 ID
VOB_Offset + 6 | 상태 | Argument0: 결과 상태: 1: 성공 <=0: 실패