### 위치 클리어

CP

내부 특징 표에서 런타임 특징 위치 클리어. 이 명령은 주기를 시작할 때 사용해야 합니다. 그러면 이전 주기의 특징 위치로 파트 포즈를 계산하지 않게 됩니다.

#### TCP/IP

명령 문자열:

CP

결과 문자열:

CP, <Status>

#### SLMP

명령 보내기(입력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VIB_Offset + 2 | 5010 | 명령: CP 명령 ID
VIB_Offset + 3 | <Status> | Argument0: 요청된 상태

결과 받기(출력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VOB_Offset + 5 | 5010 | 명령: "CP" 명령 ID
VOB_Offset + 6 | <Status> | 결과 상태: 1: 성공 <=0: 실패