### 상태 블럭 레이아웃

컨트롤 블럭과 마찬가지로 상태 블럭도 크기가 2Word입니다.

비전 시스템에서 PLC에 상태 정보를 제공하고 컨트롤 블럭 비트의 상태 변경을 확인하는 데 사용됩니다.

비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
온라인 | 예약됨
비트 15 | 비트 14 | 비트 13 | 비트 12 | 비트 11 | 비트 10 | 비트 9 | 비트 8
예약됨 | 작업 불러오기 실패 | 작업 불러오기 완료됨 | 작업 불러오기 중 | 결과 유효 | 예약됨 | 검사 중
비트 23 | 비트 22 | 비트 21 | 비트 20 | 비트 19 | 비트 18 | 비트 17 | 비트 16
예약됨 | 문자열 명령 에러 | 문자열 명령 확인 | 사용자 데이터 설정 확인
비트 31 | 비트 30 | 비트 29 | 비트 28 | 비트 27 | 비트 26 | 비트 25 | 비트 24
예약됨 | 소프트 이벤트 0 확인

상태 비트 | 목적
--- | ---
온라인 | 마스터 카메라의 온라인 상태 표시
작업 불러오기 실패 | 요청한 레시피를 로드할 수 없음을 표시
작업 불러오기 완료됨 | 마스터 카메라에 요청한 레시피가 로드되었음을 나타냅니다. 슬레이브 카메라가 있는 경우, 슬레이브에도 레시피가 로드되었다는 의미는 아닙니다. 시스템의 상태를 확인하려면 "GS" 명령을 사용하십시오.
작업 불러오기 중 | 마스터 카메라에서 현재 요청한 레시피를 로드 중임을 나타냅니다.
결과 유효 | 새 명령 응답을 비전 출력 블럭에 썼으며 이제 PLC에서 읽을 수 있음을 나타냅니다.
검사 중 | 현재 작업을 실행 중임을 나타냅니다. 이 비트가 비활성 상태여야만 새 명령을 보낼 수 있습니다.
사용자 데이터 설정 확인 | 비전 컨트롤 블럭의 사용자 데이터 설정 비트에 대한 응답으로 비전 입력 데이터 블럭을 읽었음을 확인합니다.
문자열 명령 확인 | 비전 시스템이 명령의 처리를 마치고 명령에 대한 결과를 생성하면 이 비트가 설정됩니다. 비전 시스템이 이 비트를 설정하고 나면 PLC에서 문자열 명령의 결과 데이터를 안전하게 읽을 수 있게 됩니다. PLC에서 문자열 명령 시작 비트를 지우면 이 비트가 재설정됩니다. PLC에서 새 명령을 시작하려면 먼저 문자열 명령 시작 비트를 지우고 문자열 명령 확인 비트가 low상태가 되었을 때 새 명령을 시작해야 합니다.
문자열 명령 에러 | 이 비트는 이전 문자열 명령의 결과가 실패 코드였음을 나타냅니다.
소프트 이벤트 0 확인 | 비전 컨트롤 블럭의 소프트 이벤트 0 비트를 확인합니다.

Ethernet IP 연결의 경우 비전 상태 블럭은 입력 어셈블리(인스턴스 13 바이트 0 - 3)에 해당합니다. 자세한 내용은 In-Sight Explorer 도움말 파일을 참조하십시오.