### 컨트롤 블럭 레이아웃

컨트롤 블럭의 크기는 2Word(4바이트 또는 32비트)입니다.

다음과 같이 비전 시스템에서 수행할 작업을 시작하는 데 사용됩니다.

- 명령 실행

- 레시피 로드

비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
오프라인 설정 | 예약됨 | 작업 불러오기 | 예약됨
비트 15 | 비트 14 | 비트 13 | 비트 12 | 비트 11 | 비트 10 | 비트 9 | 비트 8
예약됨
비트 23 | 비트 22 | 비트 21 | 비트 20 | 비트 19 | 비트 18 | 비트 17 | 비트 16
예약됨 | 문자열 명령 시작 | 사용자 데이터 설정
비트 31 | 비트 30 | 비트 29 | 비트 28 | 비트 27 | 비트 26 | 비트 25 | 비트 24
예약됨 | 소프트 이벤트 0

컨트롤 비트 | 목적
--- | ---
오프라인 설정 | 마스타 카메라를 오프라인으로 설정
작업 불러오기 | 레시피를 읽어오도록 마스타에 요청합니다. 비전 입력 데이터 블럭의 첫 번째 바이트에 레시피 ID를 입력해야 함
사용자 데이터 설정 | 비전 입력 데이터 블럭에 새 데이터가 기록되었음을 나타냅니다.
문자열 명령 시작 | 이 비트가 설정되면 문자열 명령 블럭에서 데이터를 읽고 그 문자열 명령을 실행합니다. 명령을 읽는 즉시 문자열 명령 확인 비트가 설정됩니다. 비전 시스템에서 문자열 명령 확인 비트를 설정하여 비전 시스템이 명령을 수신했음을 확인할 때까지 이 비트를 유효한 상태로 유지해야 합니다.
소프트 이벤트 0 | 비전 입력 데이터 블럭에 기록된 명령의 실행을 트리거

Ethernet IP 연결의 경우 비전 컨트롤 블럭은 출력 어셈블리(인스턴스 22 바이트 0 - 3)에 해당합니다. 자세한 내용은 In-Sight Explorer 도움말 파일을 참조하십시오.