## 트리거

### 트리거 모드

TM

하드웨어 트리거를 켜거나 끕니다.

버전 1.6 이상.

#### TCP/IP:

명령 문자열:

TM,<cam>,<hw trigger>

필드 | 인수
--- | ---
TM | 명령
<cam> | 변경할 카메라 0: 사용 가능한 모든 카메라 1: 카메라 1만 2: 카메라 2만
<hw trigger> | 0: 끄기 1: 켜기

결과 문자열:

TM,<Status>

필드 | 인수
--- | ---
TM | 명령
<Status> | 결과 상태 1: 성공 <=0: 실패

#### SLMP:

명령 보내기(입력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VIB_Offset + 2 | 1050 | 명령: TM 명령 ID
VIB_Offset + 3 | <cam> | Argument0: 설정할 카메라
VIB_Offset + 5 | <hw trigger> | 0: 끄기 1: 켜기

결과 받기(출력 블럭)

옵셋 | 값 | 설명
--- | --- | ---
VOB_Offset + 5 | 1050 | 명령: TM 명령 ID
VOB_Offset + 6 | <Status> | 결과 상태: 1: 성공 <=0: 실패

HW 트리거 모드를 사용할 때는 시스템을 다음과 같이 작동해야 합니다.

1. HW 트리거 모드를 활성화합니다 (TM 0 명령). 트리거 모드는 항상 모든 카메라에 대한 설정하십시오.
2. 명령 (XT, XA, LF, ...)을 보냅니다. 이후 수신될 HW 트리거에 대비합니다.
3. HW 트리거를 보냅니다. 그러면 이전에 전송 된 명령의 캡처 및 완료가 트리거됩니다. 명령의 결과가 전송됩니다.
4. 다시 2 단계로 이동합니다.