# 설정 모드(센서)

센서를 구성하고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다.

번호 | 요소 | 설명
--- | --- | ---
1 | 컨텍스트 도움말 창 | 지침을 표시합니다.
2 | 정보 막대 | 센서가 여러 개인 경우 센서를 선택하고, 센서를 추가하거나 삭제합니다.
3 | 창 설정 | 센서를 구성하고, 수정하고, 삭제합니다.
4 | 데이터 백업 버튼 | 센서의 레시피, 캘리브레이션, 구성 데이터를 백업합니다.
5 | 데이터 복원 버튼 | 레시피, 캘리브레이션, 구성 데이터를 센서에 복원합니다.
6 | 고급 설정 버튼 | 고급 설정 창을 엽니다.
7 | 상태 막대 | 사용자, 버전, 날짜 및 시간 정보를 표시합니다.
8 | 통신 | 메시지 길이 헤더를 포함한 TCP/IP 설정입니다. 이 설정을 선택하면 응답 길이에 CR/LF가 빠져 있음을 의미하는 3자리 헤더로 센서 응답이 시작됩니다.