# 센서 구성

카메라가 검색되었으면 다음 단계에 따라 설정하려면 구성할 수 있습니다.

1. 셋팅 탭의 이름 텍스트 상자에 센서 이름을 입력합니다.

2. 사용가능 카메라 탭에서 선택한 카메라가 강조 표시되어 있는지 확인합니다.

3. 이제를 클릭하여 네트워크에서 눈에 보이는 카메라와 센서를 스캔합니다.
4. 카메라를 셋팅 탭으로 이동하려면 버튼을 클릭합니다.버튼을 클릭합니다.

5. 셋팅 탭에서 마스터 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.

6. PLC/로봇 통신 셋팅을 구성합니다.

   TCP/IP 프로토콜을 사용하는 경우, TCP/IP를 선택하고 포트 번호 PLC/로봇 셋팅을 구성합니다.

   응답 길이에 CR/LF가 빠져 있음을 의미하는 3자리 헤더로 센서 응답이 시작되도록 하려면 메시지 길이 헤더를 활성화합니다. 응답에는 CR/LF가 있지만 응답 길이에는 빠져 있습니다.

   SLMP 스캐너 프로토콜을 사용하는 경우, SLMP 스캐너를 선택하고 PLC 셋팅을 구성합니다.

   Ethernet-IP 프로토콜을 사용하는 경우, Ethernet-IP를 선택합니다

   .

   Ethernet-IP를 선택한 뒤 로봇/PLC 컨트롤러 쪽에서 통신을 구성할 수 있습니다.

   Note: PLC/로봇 통신 셋팅에 대한 자세한 내용은 AlignSight 통신 설명서를 참조하십시오.
7. 이제. 센서가 구성되었습니다.