# 카메라 검색

다음 단계를 완료하여 카메라를 찾을 수 있습니다.

1. 버튼을 클릭합니다. 관리자로 로그인합니다. 패스워드 영역은 비워 둡니다.

2. 셋업 탐색 창에서 센서를 클릭합니다. 사용가능 카메라 탭과 셋팅 탭이 열립니다.

3. 카메라 셋팅이 DHCP가 활성화 된 공장 기본값인 경우, 를 클릭하면 사용 가능한 카메라 탭에 있습니다. 신규 카메라 대화 상자가 열립니다.

   Note: 카메라에 고정 IP 주소가 있는 경우 센서 구성으로 이동하십시오.

4. 센서를 구성할 카메라를 선택한 다음, IP 주소 텍스트 상자에 해당 카메라의 고정 IP 주소를 입력합니다. 필요한 경우 카메라의 이름과 서브넷 마스크를 수정합니다.
5. 변경사항을 적용하려면 를 클릭하고, 취소하려면 를 클릭하십시오.

사용 가능 카메라 탭에 해당 카메라가 표시됩니다.