### 设置产品 ID

PID

设置在图像记录中用作图像文件名前缀的产品 ID。

<ProductID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_<command>

#### TCP/IP：

命令字符串：

PID,<ProductID>

字段 | 自变量
--- | ---
PID | 命令
<ProductID> | 在图像记录过程中用作前缀的产品 ID。 字符串或数值

结果字符串：

PID, <Status>

#### SLMP：

发送命令（输入块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VIB_启始位 + 2 | 1050 | 命令：PID 命令 ID
VIB_启始位 + 3 | <ProductID> | 在图像记录过程中用作前缀的产品 ID。 仅限数值

接收结果（输出块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VOB_启始位 + 5 | 5050 | 命令：PID 命令 ID
VOB_启始位 + 6 | 状态 | 自变量 0：结果状态： 1：成功 <=0：失败