### 输入块布局

PLC 使用输入块将命令和自变量写入视觉系统。它在实际命令数据之前有一个双字标头（4 字节）：

字启始位 | 长度（字） | 名字 | 说明
--- | --- | --- | ---
VIB_启始位 + 0 | 1 | 配方 ID | 在控制模块中设置“启动作业加载”位时要加载的配方的 ID 号 (1-999)。
VIB_启始位 + 1 | 1 | 保留位 | 未使用
VIB_启始位 + 2 | 1（整数） | 命令 | 在控制模块中设置“设置用户数据”位时要执行命令的 ID。
VIB_启始位 + 3 | 2（浮点数） | 自变量 0 | 第一个命令自变量。
VIB_启始位 + 5 | 2（浮点数） | 自变量 1 | 第二个命令自变量。
VIB_启始位 + 7 | 2（浮点数） | 自变量 2 | 第三个命令自变量。
…. | … | ….. |
VIB_启始位 + 23 | 2（浮点数） | 自变量 10 | 第十一个命令自变量

对于以太网 IP 连接，视觉输入块与输出程序集（实例 22 字节，从第 4 字节开始）相对应。请参阅 In-Sight 浏览器帮助文件。