### 获取版本

GV

返回已加载配方的当前版本。

#### TCP/IP：

命令字符串：

GV,<cam>

字段 | 自变量
--- | ---
GV | 命令
<cam> | 要读取的相机 0：所有可用相机 1：仅限相机 1 2：仅限相机 2

结果字符串：

GV,<Status>,<Major>,<Minor>,<SubMinor>

字段 | 自变量
--- | ---
GV | 命令
<Status> | 结果状态 1：成功 <=0：失败
<Major> | 主要版本
<Minor> | 次要版本
<SubMinor> | 次要子版本

#### SLMP：

发送命令（输入块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VIB_启始位 + 2 | 1011 | 命令：GV 命令 ID
VIB_启始位 + 3 | <cam> | 自变量 0：要读取的相机

接收结果（输出块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VOB_启始位 + 5 | 1011 | 命令：GV 命令 ID
VOB_启始位 + 6 | <Status> | 结果状态： 1：成功 <=0：失败
VOB_启始位 + 7 | <Major> | 主要版本
VOB_启始位 + 9 | <Minor> | 次要版本
VOB_启始位 + 11 | <SubMinor> | 次要子版本