### L-Check

LC

L-Check 将部件的两个特征之间的运行时距离与训练时距离进行比较。较大的偏差可能表明找到了不正确的特征。

#### TCP/IP

命令格式

LC,<PartID>,< LCResultMode >

字段 | 自变量
--- | ---
LC | 命令
<PartID> | 选择要获取 L-Check 结果的部件
<LCResultMode> | 指定应如何返回 L-Check 结果： “Abs”：部件特征之间的绝对运行时距离。 “Diff”：运行时和培训时距离之间的偏差（差值）。 “Rel”：相对偏差（以培训时距离的百分比 (%) 表示）

结果字符串：

LC,<Status>,<LCResult>

字段 | 说明
--- | ---
LC | 命令
<Status> | 结果状态 1：成功 <=0：失败
<LCResult> | L_Check 结果

#### SLMP：

发送命令（输入块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VIB_启始位 + 2 | 5015 | 命令：LC 命令 ID
VIB_启始位 + 3 | <PartID> | 自变量 0： 选择要获取 L-Check 结果的部件
VIB_启始位 + 5 | <LCResultMode> | 指定应如何返回 L-Check 结果： 1：(Abs) 部件特征之间的绝对运行时距离。 2：(Diff) 运行时和培训时距离之间的偏差（差值）。 3：(Rel) 相对偏差（以培训时距离的百分比 (%) 表示）

接收结果（输出块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VIB_启始位 + 5 | 5015 | 命令：LC 命令 ID
VIB_启始位 + 6 | 状态 | 自变量 0：结果状态： 1：成功 <=0：失败
VIB_启始位 + 7 | <result> | L_Check 结果