### 入力ブロックのレイアウト

入力ブロックは、コマンドと引数をビジョンシステムに書き込むために PLC によって使用されます。実際のコマンドデータの先頭に 2 ワードヘッダ (4 バイト) が付加されます。

ワードオフセット | 長さ (ワード) | 名前 | Description
--- | --- | --- | ---
VIB_Offset + 0 | 1 | RecipeID | コントロールブロックで「Initiate Job Load」ビットがセットされたときに読み込むレシピの ID 番号 (1 ～ 999)。
VIB_Offset + 1 | 1 | Reserved | [未使用]
VIB_Offset + 2 | 1 (整数型) | コマンド | コントロールブロックで「Set User Data」ビットがセットされた場合に実行されるコマンドの ID。
VIB_Offset + 3 | 2 (浮動少数点) | Argument0 | 最初のコマンド引数。
VIB_Offset + 5 | 2 (浮動少数点) | Argument1 | 2 番目のコマンド引数。
VIB_Offset + 7 | 2 (浮動少数点) | Argument2 | 3 番目のコマンド引数。
…. | … | ….. |
VIB_Offset + 23 | 2 (浮動少数点) | Argument10 | 11 番目のコマンド引数

Ethernet-IP 接続の場合、ビジョン入力ブロックは、出力アセンブリ - インスタンス 22 (バイト 4 から開始) に対応します。In-Sight Explorer のヘルプファイルを参照してください。