### 製品 ID の設定

PID

画像保存の際に画像ファイル名の接頭辞として使用される製品 ID を設定します。

<ProductID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_<command>

#### TCP/IP:

コマンド文字列:

PID,<ProductID>

フィールド | 引数
--- | ---
PID | コマンド
<ProductID> | 画像保存の際に接頭辞として使用される製品 ID。 文字列または数値

結果文字列:

PID, <Status>

#### SLMP:

送信コマンド (入力ブロック)

オフセット | 値 | Description
--- | --- | ---
VIB_Offset + 2 | 1050 | コマンド: PID コマンド ID
VIB_Offset + 3 | <ProductID> | 画像保存の際に接頭辞として使用される製品 ID。 数値のみ

受信結果 (出力ブロック)

オフセット | 値 | Description
--- | --- | ---
VOB_Offset + 5 | 5050 | コマンド: PID コマンド ID
VOB_Offset + 6 | ステータス | Argument0: 結果ステータス: 1: 成功 <=0: 失敗