### SLMP

TCP 接続とは対照的に、SLMP 接続ではレシピを読み込むことができます。これは、次の手順で実行します。

- コントロールブロックの「Set Offline」ビットを 1 にセットすることによってマスター In-Sight をオフラインに設定します

- ステータスブロックの「Online」ビットが 0 になるのを待ちます

- ビジョン入力データブロックの「RecipeID」フィールドを対象のレシピの ID に設定します

- コントロールブロックの「Load Job」ビットをセットしてレシピの読み込みプロセスを開始します

- ステータスブロックの「Job Load Completed」ビットがセットされるのを待ちます

- コントロールブロックの「Set Offline」ビットを 0 にセットすることによってマスター In-Sight をオンラインに設定します

- ステータスブロックの「Online」ビットが 1 になるのを待ちます