# 設定モード (センサ)

ここでセンサの設定、変更、および削除ができます。

番号 | 要素 | Description
--- | --- | ---
1 | コンテキストヘルプペイン | 説明を表示します。
2 | 情報バー | センサを 1 つ選択して (複数のセンサが存在する場合)、センサを追加または削除してください。
3 | 設定ウィンドウ | センサの設定、変更、削除を行います。
4 | データのバックアップボタン | センサのレシピ、キャリブレーション、および設定データのバックアップをとります。
5 | [データの復元] ボタン | センサのレシピ、キャリブレーション、および設定データをセンサに復元します。
6 | 高度な設定ボタン | 高度な設定ウィンドウを開きます。
7 | ステータスバー | ユーザ、バージョン、日付、および時間情報を表示します。
8 | 通信 | メッセージ長ヘッダを含めた TCP/IP 設定。チェックが入っている場合、センサが、CR/LF を除いた応答の長さを示す 3 桁のヘッダで応答を開始します。