# 輝度の調整

1. ここをクリックして画像を取得すると、自動的に露光が調整されます。

   このボタンをクリックすることで、最適な画像になるように露光時間が調整されます。また [露光時間[ms]] テキストボックスに固定値を入力して、取得した画像に合う露光時間 (ミリ秒) を設定することも可能です、

2. 必要に応じて、[照明調整1] テキストボックスを使って LED ライトの強度を調整します。

   Note: デフォルトでは、[照明を有効] チェックボックスが選択されています。[照明を有効] チェックボックスの選択を外すと、[照明調整1] は無効になります。カメラの LED ライトはオフになり、環境光 (室内の照明) で撮影することになります。

Note: AlignSight では、1 台のカメラあたり 2 つの露光設定のみをサポートしており、モデル 1 と 3 および 2 と 4 が同じ設定を共有します。