# カメラの特定

カメラを特定するには、次のステップを完了します。

1. ここをクリックして、管理者ユーザとしてログオンします。パスワードは空欄で構いません。

2. [設定] ナビゲーションペインの [センサ] をクリックします。[利用可能なカメラ] タブと [設定] タブが開きます。

3. カメラの設定が DHCP を有効とする工場出荷状態になっている場合は、[利用可能なカメラ] タブにてをクリックします。[新しいカメラ] ダイアログボックスが開きます。

   Note: カメラに静的 IP アドレスがある場合は、「センサの設定」に進みます。

4. センサを設定するカメラを選択し、[IP アドレス] テキストボックスにそのカメラの静的 IP アドレスを入力します。必要に応じて、カメラ名およびサブネットマスクを変更します。
5. 変更を承諾するには、をクリックします。キャンセルするには、をクリックします。

[利用可能なカメラ] タブにカメラが表示されます。