# 実行モード (ホーム)

実行中の AlignSight をモニタリングすることができます。

番号 | 要素 | Description
--- | --- | ---
1 | [ホーム] ボタン | ホーム画面を開きます。
2 | [設定] ナビゲーションペイン | AlignSight を接続します。
3 | [閉じる] ボタン | AlignSight ソフトウェアを終了します。
4 | 情報バー | 使用中のセンサおよびレシピを表示します。
5 | 画像ビューワのコントロール | 画像を拡大、縮小、またはディスプレイに合わせて調整します。
6 | ライブモードの切り替え | カメラのレンズと視野の調節を行うときに使用するライブ表示画像を表示します。
7 | 画像の回転のコントロール | 画像を時計回り、または反時計回りに 90 度回転させます。
8 | [画像の保存] ボタン | 画像を保存します。
9 | 言語の選択 | AlignSight のユーザインタフェースで使用する言語を選択します。
10 | アクセスコントロール | AlignSight に管理者またはオペレータとしてログオンできます。ログオフしても、モニタとして AlignSight ソフトウェアを使用することができます。
11 | [ヘルプ] | AlignSight のドキュメントを開きます。
12 | カメラ画像ビュー | センサのビューを表示します。
13 | [メッセージ] ウィンドウ | センサのログを表示します。
14 | キャリブレーションクオリティのインジケータ | システムのカメラのキャリブレーションクオリティを表示します。
15 | ステータスバー | ユーザ、バージョン、日付、および時間情報を表示します。
16 | チェッカボードキャリブレーション | チェッカボードキャリブレーションを構成してレンズの歪曲エラーを解消します。
17 | レシピ | レシピを作成、編集、および削除します。

Note:

システムでカメラを 2 台使用している場合、次のコントロールは、選択したカメラ (白い枠内) のみに適用されます。

- 画像ビューのコントロール
- ライブモードの切り替え
- 画像の回転のコントロール
- [画像の保存] ボタン