# 자세한 센서 설정 개요

### 일반:

- 센서에서 왕복한 카메라 사용
- 이동 가능한 원점으로 특징의 원점 변경
- 센서를 캘리브레이션하지 않고 실행 가능

### 오토 캘리브레이션

오토 캘리브레이션의 셋팅을 조정하여 이동 및 회전 시 센서의 동작을 결정합니다. 대개의 경우, 응용프로그램의 기본 설정을 사용하면 됩니다.

Config_AutoCalib

### SNTP 셋팅:

날짜/시간을 설정하거나, SNTP 서버를 찾아 업데이트된 날짜 및 시간 정보가 안정적으로 유지되는 원격 서버와 동기화

Note: 셋팅을 적용하고 카메라를 재부팅한 뒤 SNTP 서버를 찾았는지 확인하십시오. IP 주소에 0.0.0.0.이 표시되면 서버를 찾지 못한 것입니다.

### FTP 설정:

FTP를 사용하여 저장 위치를 설정합니다.

- 레시피들
- 데이터 로그
- 이미지 로그

### 스트로브 출력:

스트로브 출력을 사용가능/사용불가로 설정하고 스트로브 신호의 모드를 설정합니다.