# 자동 캘리브레이션 결과 보기

AlignSight 사용자 인터페이스에서 오토 캘리브레이션의 진행 상태를 모니터할 수 있습니다.

번호 | 요소 | 설명
1 | 캘리브레이션 로그 | 캘리브레이션 로그 정보가 메시지 창에 나와 있습니다. 캘리브레이션 로그를 저장하려면버튼을 클릭합니다. 캘리브레이션 로그를 삭제하려면버튼을 클릭합니다.
2 | 캘리브레이션 품질 표시기 | 캘리브레이션의 품질을 나타냅니다. 초록색: 우수함 노란색: 좋음 주황색: 안좋음 빨간색: 나쁨
3 | RMS(제곱평균제곱근) 값 | 요약 결과가 우수함 이상인 경우, 숫자 값인 RMS 값을 지정할 수 있습니다. 그러면 캘리브레이션 위치의 좌표를 기준으로 하여 영상에서 감지된 캘리브레이션 피처의 위치가 예상 위치와 얼마나 관련성이 높은지 측정합니다. 값이 낮을수록 캘리브레이션 결과가 좋습니다. 높은 RMS 값은 다음을 의미할 수 있습니다. 영상에 렌즈 왜곡이 있음 영상에 원근 왜곡이 있음 로봇 또는 모션 스테이지에 모션 오류가 있음 특징이 안정적이지 않음 큰 RMS 값이 수신되는 경우에는 위의 요소를 확인하여 RMS 값을 줄일 수 있습니다.