### 自定义标定执行步骤

CC

执行自定义标定步骤。

注意：自定义标定支持使用 2 个步骤（仅在 X 或 Y 方向移动）或 9 个步骤（在 X 和 Y 方向移动）的标定。

#### TCP/IP：

命令字符串：

CC,<cam>,<featureID>,<X>,<Y>,<Z>,<A>,<B>,<C>

字段 | 自变量
--- | ---
CC | 命令
<cam> | 要标定的相机 1：相机1 2：相机2 0：所有相机
<featureID> | 1：特征 1 2：特征 2 … 在往复移动相机配置中，特征 2 标定第二个移动位置，即标定第二个标定
<X> | 运动系统当前位置的 X 坐标
<Y> | 运动系统当前位置的 Y 坐标
<Z> | 运动系统当前位置的 Z 坐标
<A> | 运动系统当前位置的 Z 旋转
<B> | 运动系统当前位置的 Y 旋转
<C> | 运动系统当前位置的 X 旋转

结果字符串：

CC,<Status>

字段 | 说明
--- | ---
CC | 命令
<Status> | 结果状态 1：成功，标定完成。 2：成功，移至返回位置并执行下一个“AC”命令 <=0：失败

#### SLMP：

发送命令（输入块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VIB_启始位 + 2 | 2041 | 命令：CC 命令 ID
VIB_启始位 + 3 | <cam> | 自变量 0：要标定的相机
VIB_启始位 + 5 | <featureID> | 自变量 1： 选择要定位以进行标定的相机特征： 1：特征 1 2：特征 2 … 在往复移动相机配置中，特征 2 标定第二个移动位置，即标定第二个标定
VIB_启始位 + 7 | <X> | 自变量 2：当前运动位置的 X 坐标
VIB_启始位 + 9 | <Y> | 自变量 3：当前运动位置的 Y 坐标
VIB_启始位 + 11 | <Z> | 自变量 4：当前运动位置的 Z 坐标
VIB_启始位 + 13 | <A> | 自变量 5：当前运动位置的 Z 旋转
VIB_启始位 + 15 | <B> | 自变量 6：当前运动位置的 Y 旋转
VIB_启始位 + 17 | <C> | 自变量 7：当前运动位置的 X 旋转

接收结果（输出块）

启始位 | 值 | 说明
--- | --- | ---
VOB_启始位 + 5 | 2041 | 命令：CC 命令 ID
VOB_启始位 + 6 | <Status> | 结果状态： 1：成功 <=0：失败