# 配置传感器

发现相机后，您可以通过完成以下步骤配置传感器：

1. 在“设置”选项卡的名字文本框中键入传感器名字。

2. 在“可用相机”选项卡上，确保突出显示所选相机。

3. 单击扫描可见相机和传感器的网络。
4. 要将相机移动到“设置”选项卡，请单击。

5. 在“设置”选项卡上，确保选中“主机”复选框。

6. 配置 PLC/Robot 通信设置。

   如果使用 TCP/IP 协议，请选择 TCP/IP 并配置 PLC/Robot 端口号设置。

   如果您想让传感器以 3 位数标头为开端作出响应，表明不包括 CR/LF 的响应长度，请启用消息长度标头 。CR/LF 是响应的一部分，但不包含在响应长度内。

   如果使用 SLMP 扫描器协议，请选择 SLMP 扫描器并配置 PLC 设置。

   如果使用以太网 IP 协议，请选择以太网 IP

   。

   选择以太网 IP 后，您现在可以在 PLC/Robot 控制器侧配置通信。

   Note: 关于 PLC/Robot 通信设置的更多信息，请参阅AlignSight通信手册。
7. 单击。您已配置传感器。