# 配置边缘设置

1. 单击以在包含边缘的区域设置边缘区域；理想情况下，该区域仅包含要定位的边缘。

2. 单击显示屏右上角的，以确认边缘区域。

3. 配置边缘设置

   参数 | 说明
   极性 | 指定要搜索边缘的极性。亮度转换的扫描是沿边缘区域的 Y 方向进行。
   黑到白 | 指定边缘极性为黑到白。
   白到黑 | 指定边缘极性为白到黑。
   两者（默认） | 指定边缘极性可以是黑到白或白到黑。
   接受阈值 | 为边缘候补选项指定最小对比度得分（0 到 100；默认值 = 25）；该工具仅返回匹配分数超过此值的边缘。
   找边方式 | 指定多边缘候补选项中的边缘选择标准。
   最佳得分（默认） | 指定得分最高的边缘可获得优先考虑。
   第一条边 | 指定沿扫描方向检测到的第一条边可获得优先考虑。
   第二条边 | 指定沿扫描方向检测到的第二条边可获得优先考虑。
   边缘宽度 | 指定发生边缘转换的像素距离（0 到 255；默认值 = 3）。您可以增加或减小此值，以找到给出最高分数的设置。

4. 在配置边缘设置后，根据需要加载图像并调整参数，以补偿预期的变化范围。

5. 配置完“边 0”设置后，单击打开边 1 选项卡。

6. 单击以在包含边缘的区域设置边缘区域；理想情况下，该区域仅包含要定位的边缘。

7. 单击显示屏右上角的，以确认边缘区域。

8. 图标指示两条边缘线的交叉位置。

9. 在配置边缘设置后，根据需要加载图像并调整参数，以补偿预期的变化范围。

10. 单击以退出配方步骤。传感器现已设置完毕，并准备好进行传感器标定。

在使用 AlignSight 软件完成此初始设置后，您需要完成传感器标定和黄金位置训练。要执行这些任务，您需要使用带外部控制器（如 PLC 或机器人）的 AlignSight 命令接口。