# センサの高度な設定の概要

### [一般]:

- 複数のカメラ位置を登録可能にする
- 原点の移動でモデルの原点を変更する
- キャリブレーションなしでセンサを実行できるようにする

### [自動キャリブレーション]:

水平・垂直移動と回転でのセンサがどのように移動するかを決めるための自動キャリブレーションの設定を調整します。大抵の場合は、アプリケーションのデフォルト設定を使用できます。

自動キャリブレーションの設定

### [SNTP 設定]:

日付/時刻を設定するか、または SNTP サーバを検出して信頼できる更新された日時情報を保持しているリモートサーバと同期します。

Note: 設定が適用されてカメラが再起動したら、SNTP サーバが正常に検出されたことを確認してください。IP アドレスが 0.0.0.0. となっている場合、サーバは何も検出されていません。

### [FTP 設定]:

FTP を使用して保存場所を設定します。

- レシピ
- データログ
- 画像保存先

### [ストロボ出力]:

ストロボ出力を有効/無効にし、ストロボ信号のモードを設定します。