# センサのバックアップ

アーカイブコピー (レシピ、キャリブレーション、および設定) をセンサからお使いのコンピュータにバックアップすることができます。

センサをバックアップするには、以下のステップを実行します。

1. [設定] タブにてをクリックします。[バックアップ] ダイアログボックスが開きます。

2. その際、「はい」をクリックしてください。[フォルダを参照] ダイアログボックスが開きます。

3. バックアップデータを保存したい場所を選択し、[OK] をクリックします。

4. AlignSight により、センサと同じ名前のバックアップフォルダが作成され、その末尾には「000」から始まる数値が付加されています。そのセンサのバックアップが既に存在している場合、AlignSight は、「Sensor.0001」などのように末尾の番号を増分します。

5. ダイアログを閉じるには、[OK] をクリックします。