# カメラまたはパーツの位置移動

マルチステップの設定には、カメラまたは部品の位置移動が含まれます。このトピックでは、その設定のワークフローの登録と実行について説明します。

## カメラ位置移動のトレーニング

カメラ位置を移動させる場合は、この手順を使用して特徴を特定し、パーツのポーズをゴールデンポーズとして登録します。

## カメラ位置移動の実行時

この手順は、ステージテーブルに載っている場合など、モーションシステムに取り付けられている、任意の実行ポーズにパーツがなっている場合に開始します。この手順を使用して、2 つのカメラ位置から特徴を特定します。この手順は、登録済みゴールデンポーズにパーツを移動するモーションポーズが GP コマンドによって返されると終了します。

## パーツの位置移動のトレーニング

この手順は、パーツの位置を移動させる場合に使用します。この手順では、最初の 2 つのステップか、最後の 2 つのステップを含める必要があります。

## 実行時 - パーツの位置移動

この手順は、ステージテーブルに載っている場合など、モーションシステムに取り付けられている、任意の実行ポーズにパーツがなっている場合に使用します。この手順は、登録済みゴールデンポーズにパーツを移動するモーションポーズが コマンドによって返されると終了します。