# 训练特征

1. 从“特征类型”下拉列表中，选择“模板”。

2. 单击，图案选项卡打开。

3. 点击图标来设置模板的训练区域以作为训练模型。确保训练区域内仅包含模板的特征。

4. 单击显示屏的右上角，以确认训练区域。

5. 该图标可替换训练区域，表明所找到的模板的位置和角度方向。

6. （可选）单击以设置搜索区域。确保搜索区域包含您预期在图像中看到图案的区域。默认情况下，搜索区域覆盖整个视野。

   Tip: 要提高工具的性能，请创建一个较小的搜索区域。较小的搜索区域可以提高处理速度并缩短周期时间。

7. 单击显示屏的右上角，以确认搜索区域。

8. 在配置图案设置后，根据需要加载图像并调整参数，以补偿预期的变化范围。

9. 单击以退出配方步骤。传感器现已设置完毕，并准备好进行传感器标定。

在使用 AlignSight 软件完成此初始设置后，您需要完成传感器标定和黄金位置训练。要执行这些任务，您需要使用与外部控制器（如 PLC 或机器人）进行交互的 AlignSight 命令接口。