# Unsupervised(비지도) 모드

Red 분석 도구를 비지도 모드에서 이용할 때는 다음 단계를 따르십시오.

1. Blue 위치 도구의 pose를 이용해 Red 분석 도구의 input으로 이용할 뷰의 방향을 변환한다면, Red 분석 도구를 열기 전에 해당 이미지를 프로세싱(가위 아이콘 클릭)하십시오.

2. 필요하다면, 관심 영역(ROI)을 조정하십시오. 이미지 디스플레이 영역 내에서 마우스 우클릭클릭하고 메뉴에서 ROI 편집을 선택하십시오.

   1. ROI를 조정하고 나면, 적용 버튼을 누르십시오. 조정된 ROI가 모든 이미지에 적용될 것입니다.
   2. 계속하려면, 도구 모음의 종료 버튼을 누르십시오.
3. 이미지에 관련 없는 정보가 있다면, 적절한 마스크를 추가해 이 영역을 이미지에서 제외하십시오. 이미지 디스플레이 영역 내에서 마우스 우클릭하고 메뉴에서 마스크 편집을 선택하십시오.

   1. 마스크 도구 모음에서 적절한 마스크를 선택하여 편집하십시오.

   2. 필요한 마스크를 추가하고 나면, 적용 버튼을 누르십시오. 마스크 적용 대화 상자에서 예를 누르면, 조정된 ROI가 모든 이미지에 적용될 것입니다.

   3. 계속하려면, 툴바의 종료 버튼을 누르십시오.
4. 모든 이미지에 대해 정상 또는 불량의 라벨을 지정하십시오.
5. 모든 이미지에 라벨이 지정되도록 하십시오.
6. 트레이닝에 앞서, feature 크기 매개변수가 설정되었는지 확인하십시오. Feature 크기 매개변수는 사용자가 찾고자 하는 결함의 크기에 대해 네트워크에 힌트를 줍니다. 그러므로, feature 크기 매개변수가 응용 프로그램 내의 결함보다 크다면, 도구가 이미지에서 결함을 식별하지 못할 가능성이 커집니다. 수동으로 매개변수 값을 조정하던가, feature 크기 조절상자의 크기를 조정해 feature 크기를 조정할 수 있습니다.
7. 두뇌 아이콘을 눌러 도구를 트레이닝하십시오.
8. 트레이닝 후 결과를 검토하십시오.
   1. 모든 이미지를 대상으로 도구가 이미지의 결함을 정확하게 마킹했는지 판단하십시오.
      1. 도구가 feature를 정확하게 마킹했으면, 이미지를 마우스 우클릭한 후 뷰 수락을 선택하십시오.
      2. 도구가 결함을 정확하게 마킹하지 못했거나, 있는 feature를 식별하지 못한 경우:
         1. 이미지를 마우스 우클릭한 후 뷰 수락을 선택합니다.
         2. 이미지를 다시 마우스 우클릭한 후 마킹 및 라벨 삭제를 선택합니다.
         3. 결함 있는 이미지에 수동으로 라벨을 지정합니다.
   2. (a.)의 상황이 되면, 이제 도구를 이용할 준비가 된 것입니다. (b.)의 상황이 되면, 도구를 다시 트레이닝하고 8, 9단계를 다시 수행해야 합니다.