# 나사 검사 - 단계

Note: 도구 설정의 구체적인 단계에 대한 자세한 내용은 Blue 위치 도구 이용 및 Red 분석 도구 이용 도움말 항목을 참조하십시오.

1. 나사 튜토리얼에 이미지를 추가합니다.
2. Blue 위치 도구를 추가합니다.
3. ROI를 조정해 이미지를 나누고, 가위 아이콘을 눌러 새로운 ROI에 기초해 이미지를 프로세싱합니다.
4. Feature 크기 매개변수를 80으로 설정합니다.
5. 3개 이상의 이미지에서 2개 이상의 feature(예: 나사의 양쪽 끝)를 정의합니다.
6. 두뇌 아이콘을 눌러 도구를 트레이닝합니다. 결과를 검토하고, feature가 정확하게 발견되지 않은 이미지에 수동으로 라벨을 지정합니다.
7. 새 이미지에 수동으로 라벨을 지정해야 했다면, 시스템을 다시 트레이닝하고 결과를 검토합니다.
8. 두 가지 feature가 있는 이미지를 마우스 우클릭하고 "나사"라는 이름의 모델을 생성합니다.
9. 이미지를 다시 프로세싱하고 모델이 정확하게 발견되었는지 확인합니다.
10. Red 분석 도구를 추가하고, 이를 비지도 모드로 둡니다.
11. "나사" 모델을 선택함으로써 Red 분석 도구에 쓰일 이미지를 세분화합니다.
12. ROI 크기를 700 x 250으로 변경합니다.
13. 원형 대칭 체크박스를 비활성화하고 마우스를 이용해 ROI를 나사 위로 이동합니다.
14. 적용을 눌러, 모든 이미지를 세분화하고 데이터베이스의 이미지들이 정확하게 세분화되었는지 확인합니다.
15. 결함이 보이지 않는 모든 이미지는 정상으로 라벨 지정하고, 결함이 보이는 경우 불량으로 지정합니다.
16. 도구를 트레이닝하고 결과를 검증합니다.
17. 결과가 만족스럽지 않다면, 트레이닝 패스 매개변수를 증가시켜 반복 트레이닝 횟수를 늘리고 다시 트레이닝합니다.