# 시계 다이얼 검사

시계 다이얼 및 기타 인쇄된 부품은 고품질이 필요합니다. 그러므로, 패드 인쇄(또는 탬포그래피)가 이용되는 경우가 많은데, 이는 검사에 어려움을 가져옵니다. 다수의 패드를 이용하는 경우, 정렬이 완벽하지 않은 경우가 많습니다. 적용된 잉크 양이 변하여 선의 굵기가 변동합니다. 이 모든 것이 눈에 거슬리지는 않으며, 이는 수락해야 합니다. 하지만 잉크가 없거나, 흘림, 기판의 문제 등 진짜 결함은 검출되어야 합니다.

이 튜토리얼의 이미지는 무작위한 방향의 시계 다이얼을 보여줍니다. 먼저Blue 위치 도구를 이용해 다이얼의 중심과 방향을 결정해야 합니다. 결과로 얻어진, 잘리고 방향이 변경된 이미지는Red 분석 도구로 분석할 수 있습니다. 다이얼에는 아래의 프레젠테이션 그리드를 볼 수 있도록 구멍도 있어, 마스크를 이용해 Red 분석 도구가 이 영역을 검사하지 못하게 해야 합니다.

###### 학습 목표

- Blue 위치 도구를 이용해 다이얼의 로컬라이즈 및 방향 수정.
- 검사 수행을 위해 Red 분석 도구 추가.
- 검사할 영역과 하지 않을 영역을 통제하기 위한 마스크 추가.