# 시계 다이얼 검사 - 단계

Note: 도구 설정의 구체적인 단계에 대한 자세한 내용은 Blue 위치 도구 이용 및 Red 분석 도구 이용 항목을 참조하십시오.

1. 다이얼 튜토리얼에 이미지를 추가합니다.
2. Blue 위치 도구를 추가합니다.
3. Blue 위치 도구의 ROI를 조정하여 시계 다이얼을 포함하도록 이미지를 세분화합니다.
4. Feature 크기 매개변수를 100으로 설정합니다.
5. 3개 이상의 이미지에서 2개 이상의 feature(예: 중심과 "B" 아래의 구멍)를 선택해 라벨을 지정합니다.
6. 트레이닝 단계에서 회전 변화 매개변수를 [0,360]으로 변경함으로써 회전을 추가해 다이얼 방향의 변동성을 보상합니다.
7. 시스템을 트레이닝하고 결과를 검토합니다.
8. Feature가 정확하게 발견되지 않은 이미지에 수동으로 라벨을 지정합니다.
9. 새 이미지에 수동으로 라벨을 지정해야 했다면, 시스템을 다시 트레이닝하고 결과를 검토합니다.
10. 이미지 중 하나에서, 라벨 지정된 feature 2개를 선택하고, 뷰를 마우스 우클릭하여, 메뉴에서 모델 생성을 선택한 후, "다이얼"이라는 이름의 모델을 생성합니다.
11. 이미지를 다시 프로세싱하고 모델이 정확하게 발견되었는지 확인합니다.
12. Red 분석 도구를 추가하고 ROI 설정이 "다이얼" 모델을 이용하도록 구성한 후, ROI 크기를 1850 x 1850으로 설정합니다.
13. 모든 이미지를 세분화하고 데이터베이스의 이미지들이 정확하게 세분화되었는지 확인합니다.
14. 모든 이미지에 정상 라벨을 지정하고, 디스플레이 필터를 이용해 파일 이름에 "불량"이 포함된 이미지에 불량 라벨을 지정합니다.
15. 배경, 표면의 작은 원, 반달 모양 형태를 감추기 위해 마스크를 생성합니다.
16. 이미지 디스플레이 영역에서 마우스 우클릭하고 메뉴에서 마스크 편집을 선택합니다.

    1. 원 도구를 선택하고 다이얼의 중심에서부터 경계까지 바깥쪽으로 원을 그립니다.

    2. 원 마스크를 그대로 두고, 반전 버튼을 눌러 마스크가 원의 바깥을 덮게 합니다.

    3. 원 도구를 선택하고 원 마스크를 이미지 내의 원형 feature 각각에 적용합니다.

    4. 자동 선택 도구를 선택하고, 키를 누른 채로, 지팡이를 형태 위로 끌어 채웁니다.

    5. 모든 마스크가 자리했으면, 적용 버튼을 누릅니다. 마스크 적용 대화 상자가 열려서, 해당 마스크를 모든 이미지에 적용할 수 있습니다.

    6. 종료 버튼을 눌러, 마스크 편집 단계를 종료합니다. 이제 마스크가 모든 이미지에 적용되었을 것입니다.

17. 도구를 트레이닝하고 결과를 검토하여, 도구가 결함을 정확하게 마킹했는지 검증합니다. 트레이닝에 관련된 매개변수 중 어떤 것이라도 조정해야 하거나, 이미지에 라벨을 다시 지정해야 한다면, 도구를 다시 트레이닝하고 결과를 다시 평가해야 합니다.