# 텍스처 검사 - 단계

Note: 도구 설정의 구체적인 단계에 대한 자세한 내용은 Red 분석 도구 이용 도움말 항목을 참조하십시오.

1. 텍스처 튜토리얼에 이미지를 추가합니다.
2. 기본 ROI 크기를 이용하고, 가위 아이콘을 눌러 이미지를 세분화합니다.
3. 모든 이미지에 정상 라벨을 지정하십시오.
4. 디스플레이 필터를 이용해 파일 이름에 "bad"가 포함된 이미지를 정렬하십시오(표시 필드에 '불량'을 입력합니다). 이 이미지에 불량 라벨을 지정합니다.
5. 도구를 트레이닝하고 결과를 검토합니다.
6. 성능이 매우 열악해, 대부분의 이미지가 중간으로 보고됨에 유의하십시오.
7. 도구를 지도 모드로 전환합니다.
8. 20개의 "bad" 이미지에서, 불량 영역에 라벨을 지정합니다.
9. 도구를 트레이닝하고 결과를 검토합니다.
10. 필요하면, 추가적인 불량 영역에 라벨을 지정하고 다시 트레이닝하십시오.