Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird OCR eingerichtet?

Befolgen Sie zum Einrichten von OCR die unten beschriebenen Schritte. Diese müssen jedoch in keiner bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Hinweis: OCR ist nur mit dem Auslösermodus „Einzel“ verfügbar. Navigieren Sie mithilfe der Schaltflächen „Weiter“ und „Zurück“ unten oder durch Klicken auf die Fenster oben im OCR-Fenster, über die Sie die Fenster direkt aufrufen können. Im Fenster „Übersicht“ sind alle Einstellungen aufgeführt. Rot weist auf Fehler hin. Über das Reparatursymbol können Sie direkt das Fenster öffnen, das mit dem Fehler zusammenhängt.

Schriftarten: Sie können Schriftarten zur Verwendung mit OCR-Lesungen hochladen. Bereits verwendete Schriftarten werden im Dialogfenster angezeigt. Klicken Sie auf eine beliebige Schriftart, um unter dem Dialogfenster weitere Aktionen anzuzeigen. Hinweis: „Schriftart bearbeiten“ funktioniert ähnlich wie „Schriftart hochladen“. Sie können jedoch die Zeichen auswählen, die hochgeladen werden. So können Sie die Dateigröße und damit die Ladezeiten des Gerätes reduzieren. Mit STRG+Klick können Sie Zeichen im Pop-up-Fenster einzeln hinzufügen. Über den Pfeil neben der OK-Schaltfläche im Pop-up-Fenster für die Schriftarten können Sie per „Hochladen als“ den Dateinamen der Schriftartendatei ändern.

Vorgabendefinition: Mithilfe von Zielbereichsfeldern im gelesenen Bild im Bildfenster können Sie symbologie- oder musterbasiert Vorgaben festlegen, damit OCR-Lesungen unter Bezug auf das vorgegebene Element positioniert werden können. Bei musterbasierten Vorgaben wird das Muster für das Training anhand des gelben Bereichs und der Rahmen, in dem während des Vorgangs nach dem Muster gesucht wird, anhand des orangen Bereichs ausgewählt. Bei symbologiebasierten Vorgaben müssen Sie den entsprechenden Code festlegen, nach dem das Gerät suchen soll. In beiden Fällen wird die Vorgabendefinition mit „Vorgabe trainieren“ abgeschlossen.

OCR-Zeichenketten: Wechseln Sie zu OCR-Zeichenkette 1, um die OCR-Einrichtung abzuschließen. „Trainiert“ (grün) bzw. „Untrainiert“ (rot) zeigt den Status der OCR-Zeichenkette an. (Diese Farbcodierung gilt auch für die Registerkartenbezeichnung.) Die Schriftart für die Zeichenkette wählen Sie unter „Ausgewählte Schriftart“ aus den bereits hochgeladenen Schriftarttypen aus.

Aktivieren Sie „Felddefinition“, um festzulegen, welche Zeichen sich bei der OCR-Erkennung in bestimmten Positionen befinden können. Die QuickInfo (bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld rechts neben der Felddefinition) zeigt an, was die Zeichen in der Felddefinitionszeichenkette bedeuten.

Bewegen Sie anschließend das OCR-Zielbereichsfeld über den Text im Bild und geben Sie den Trainingstext ein.

„Akzeptanz-Grenzwert“ ist ein Zeichenwert, über den Sie den Grenzwert ändern können, bei dem Zeichen als OCR-Gut-Lesung akzeptiert werden. Gut-Lesungen sind im Bild farbcodiert.

Der „Vertrauensgrenzwert“ ist auf eine Mindestdifferenz des Zeichenwerts bei dem ersten und dem zweiten Suchvorgang bei OCR-Lesungen festgelegt, die noch akzeptabel ist.

Wenn Sie alle Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf „OCR trainieren“, um das Training der OCR-Zeichenkette abzuschließen. Hinweis: Wenn Sie die symbologiebasierte Vorgabe verwenden oder andere Codes als OCR-Codes lesen möchten, muss „Teilergebnisse zulassen“ ausgewählt sein!

Mit den OCR-Zeichenketten 2 bis 4 können Sie weitere OCR-Zeichenketten mit jeweils eigener visueller Kennzeichnung festlegen (einzeln farbcodierte Zielbereichsrahmen). Hinweis: Je mehr OCR-Zeichenketten Sie trainieren, desto langsamer wird das Gerät.

HINWEIS: Das Training mit Multicode wird nicht unterstützt.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, , DM503