Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Funktion hat der Beschleunigungssensor?

Der Beschleunigungssensor dient dazu, das Gerät einzuschalten, wenn es sich im Ruhemodus befindet. Dazu muss das Kontrollkästchen Einschalten durch Beschleunigungsmesser aktivieren aktiviert sein. Beim DataMan 8050 aktiviert der Beschleunigungssensor die Zielvorrichtung, sofern diese nicht auf der Registerkarte Erweitert des Fensters Bild optimieren deaktiviert ist.

Note: DM8050,DM8070