Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzeloptionen stehen auf der Registerkarte „Allgemeines“ der Registerkarte „Standard“ im Feld „Daten“ zur Verfügung?

- Teilzeichenkette: Eine Teilzeichenkette der Zeichen, die im Symbol codiert sind. Für diese Option müssen Sie einen Bereich für die Teilzeichenkette angeben.

- Vollständige Zeichenkette: Alle Zeichen, die im Symbol codiert sind.

- Decodierzeit: Die Zeit in Millisekunden, die das Lesegerät zum Decodieren des Symbols gebraucht hat. In dieser Zeitdauer sind Bilderfassung, noch nicht ausgeführte Bildverarbeitungsvorgänge, die Zeit für die Verbindungsherstellung und zusätzliche Verarbeitungsvorgänge (z. B. Datenformatierung) nicht enthalten.

- Auslöserzeit: Die Zeit in Millisekunden zwischen dem Empfang des Auslösersignals und dem Abschluss des Decodiervorgangs.

- Symbologie: Die Symbologie des decodierten Symbols.

- CR/LF: Zeilenumschaltung mit Zeilenvorschub (Carriage Return with Line Feed).

- TAB: Tabstoppzeichen.

- SP: Leerzeichen (Space).

- Symbologiekennung: Die Symbologiekennung gemäß ISO/IEC 15424:2008.

- Modulgröße: Die Breite (oder Höhe) in Pixel der einzelnen Module im Symbol.

- Code-Position: Die Bildkoordinaten der Ecken des decodierten Symbols.

- Code-Ausrichtung: Dies ist die Ausrichtung des decodierten Symbols in Grad. Werden decodierte Symbole im Uhrzeigersinn gedreht, gilt dies als positive Änderung der Ausrichtung.

- Kontrast: Ein Wert zwischen 0 und 1, mit dem der Gesamtkontrast im decodierten Symbol angegeben wird. Ein hoher Wert weist auf einen breiten Grauwertbereich für die hellen und dunklen Module im Symbol hin, ein niedriger Wert gibt an, dass helle und dunkle Module aus ähnlichen Grauwerten gebildet sind.

- UEC: Der Anteil an nicht verwendeter Fehlerkorrektur im Symbol. Bei der Fehlerkorrektur handelt es sich um ein Verfahren für die Wiederherstellung oder den Ersatz von Daten, die durch Beschädigungen des Symbols verloren gehen. Der Wert 100 ist optimal. 1D-Symbologie gibt immer den Wert -1 zurück.

- Eingabezeichenkette: Dies ist die (seriell oder über Ethernet) empfangene Eingabezeichenkette.

- Filterzeit: Dies ist die Filterungsdauer in Millisekunden (ms).

- Ergebnisquelle: Dies ist der Name des Gerätes.

Alle folgenden Werte erhöhen sich unabhängig davon, ob das Lesegerät mit dem Setup Tool verbunden ist.

- Summe Gelesen: Die Gesamtzahl decodierter Symbole.

- Summe Fehllesungen: Die Anzahl Leseversuche, bei denen ein Auslöser empfangen, aber kein Symbol decodiert wurde.

- Summe Auslösungen: Summe Auslösungen = Summe Gelesen + Summe Fehllesungen + Summe Verpasste Auslösungen

- Verpasste Auslösungen: Die Anzahl Auslösungen, die verpasst wurden, weil kein Bildpuffer bei Erkennung des Auslösers verfügbar war.

- Auslöserindex: Die Gesamtzahl Auslösungen, die vom Lesegerät erkannt werden.

Die folgenden Werte werden stets auf 0 zurückgesetzt, wenn im Fenster Prozessmonitor die Prozessstatistik gelöscht oder das Lesegerät neu gestartet wird:

- Summe Gut-Lesungen

- Summe Fehllesungen

- Summe Auslösungen

- Verpasste Auslösungen

Der Auslöserindex wird nur nach einem Neustart des Lesegerätes und nicht nach dem Löschen der Prozessstatistik auf 0 zurückgesetzt.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500