Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Bildübertragung beschleunigt?

Wenn das Kontrollkästchen Bild übertragen und anzeigen aktiviert ist, überträgt das Setup Tool für jeden Decodiervorgang das erfasste Bild. Wenn ein neuer Auslöserimpuls empfangen wird, während das aktuelle Bild noch übertragen wird, verwirft das Lesegerät das teilweise übertragene Bild und beginnt mit der Übertragung des neuen Bildes.

Die Bildübertragungsgeschwindigkeit hängt vom Grad der Bildkomprimierung im Lesegerät ab. Sie können den Bildkomprimierungswert einstellen, indem Sie die Option Einstellungen für die Bildanzeige auswählen. Bei Verringerung der Bildgröße oder Bildqualität erhöht sich die Übertragungsgeschwindigkeit.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500