Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Einstellung „Fehler bei LED-Pulsbreite“?

Sie können den Schieberegler auf den gewünschten Millisekundenwert ziehen, der festlegt, wie lange die Fehler-LED an stationären Geräten blinkt. Die Fehler-LEDs befinden sich oben am Gerät. Wenn der Schieberegler auf „0“ festgelegt ist, schaltet sich die rote Fehler-LED ab, wenn das Geräteprotokoll abgerufen wird. Bei Werten über „0“ schaltet sich die rote Fehler-LED automatisch nach der festgelegten Dauer aus.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503