Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welches Setup wird verwendet?

Mit dem Setup Universal können die meisten Codes gelesen werden. Mit den anderen Setups können spezielle und schwierig zu lesende Code-Markierungen entziffert werden.

- Gewölbte Oberfläche ist ideal für Markierungen auf konvexen, reflektierenden und teilweise reflektierenden Objekten.

- Nadelprägung schwierig unterstützt das Lesen von Präge-Codes, deren Prägemarkierungen auf einer unebenen Fläche, klein oder undeutlich sind.

- Uneinheitliche Oberfläche ist ideal für Anwendungen, bei denen die Oberfläche des Prüfteils uneinheitlich ist und gerichtete Beleuchtung auf die Achse der Unebenheit erfordert.

Note: DM8600,DM8700