Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie kann ich ein abstandsbasiertes Lese-Setup erstellen?

Jedes aktivierte Lese-Setup enthält die Option zum Ändern des min. Abstands (standardmäßig 0) und des max. Abstands (standardmäßig 10.000), wodurch das Lesegerät mit einem angegebenen abstandsbasierten Lese-Setup ausgelöst wird. Beachten Sie, dass das Lesegerät nur die Lese-Setups durchläuft, die der aktuellen Abstandsmessung entsprechen. Abstandsbasierte Lese-Setups sind nur für die Lampe verfügbar.

Note: DM370,DM470