Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración del sistema puedo modificar?

Puede desactivar o activar la alerta sonora.

La lista desplegable Configuración del sistema en la pestaña Avanzado permite controlar qué hace el lector cuando lee un código, cuando no puede leerlo y cuando lee un código que no pasa la validación.

- Nivel de sonido controla el tono de la señal acústica.

- Número de tonos controla cuántas veces suena la señal.

- Color de LED establece el color del indicador de estado del lector (situado en la parte trasera del lector).

- Activar vibración controla si una lectura correcta se indica mediante vibración.

Note: MX-1000,MX-1500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM9500