Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que se passe-t-il si j'active la plage de mise au point limitée pour ma torche ?

Si la distance enregistrée par le capteur de hauteur se situe en dehors de la plage de mise au point limitée, la mise au point s'effectue à la limite la plus proche. Si les valeurs sont inférieures à la limite minimale, le lecteur effectue la mise au point sur la valeur minimale. Si les valeurs sont supérieures à la limite maximale, le lecteur effectue la mise au point sur la valeur maximale. Ceci empêche la lecture de cibles situées en dehors de la plage de limites.

La plage par défaut se situe entre 150 mm au minimum et 1 000 mm au maximum.

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: DM370,DM470