Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que désignent les paramètres d'image mise en mémoire tampon ?

Les paramètres des images mises en mémoire tampon contrôlent la manière dont le lecteur met en mémoire tampon les images dont il procède à l'acquisition en réponse aux déclencheurs d'acquisition, ainsi que les images en direct issues de n'importe quel lecteur. La modification de ces paramètres n'affecte pas les performances du lecteur, mais uniquement la qualité des images et le débit de transfert entre le lecteur et l'outil de configuration.

- Taille : par défaut, l'outil de configuration affiche un quart de tous les pixels de chaque image acquise ou une fraction de chaque image pendant un affichage continu. Le choix d'une taille d'image permet au lecteur d'effectuer un sous-échantillonnage de chaque image, ce qui améliore considérablement la vitesse de transfert des images entre le lecteur et l'outil de configuration au détriment des détails précis des images.

- Format : par défaut, le lecteur enregistre chaque image acquise au format .jpeg moins volumineux : le transfert est plus rapide entre le lecteur et l'outil de configuration qu'avec une image au format .bmp.

- Qualité : disponible uniquement si vous utilisez le format .jpeg, ce curseur ajuste les paramètres internes qui permettent au lecteur de lisser l'image acquise. Cette opération peut diminuer ou améliorer la vitesse de transfert entre le lecteur et l'outil de configuration.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503