Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que permet de définir le mode d'image à lecture correcte ?

L'option Image à lecture correcte stocke toutes les images à lecture correcte mises en mémoire tampon à moins que vous ne définissiez un taux limite.

Vous pouvez limiter le nombre d'images à lecture correcte mises en mémoire tampon en sélectionnant Taux limité. Définissez le taux de lecture d'image (le nombre d'images mises en mémoire tampon et la fréquence de ce compte) et la salve du taux qui est le taux de point par durée définie.

Note: default,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700