ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [チューニング] ボタンの使い方:

[基本] タブの [チューニング] ボタンをクリックすると、読み取りに最適な設定が自動選択されます。ドロップダウン (ボタンの右端をクリック) を開くと、[焦点の最適化]、[明るさの最適化]、[シンボルのアシスタント]、[トリガの種類]、[コードの登録]、[アドバンストトリガ設定]、その他のチューニング項目が表示されます。

注意: チューニングに必要な最小ROIサイズは、144x144ピクセルです。

ドロップダウンの上部にあるオプションについては、別途説明します。

[明るさの最適化] をクリックすると、デバイスに最適な明るさを自動的に推奨します (手動露光がその下で設定できるときのみ)。もしくは、ボタンの隣のリンクをクリックすると [アプリケーションの詳細] に移り、照明の光量の手動設定や詳細設定を行うことができます。

リーダで画像の最適な露光設定を自動的に決定するには、[自動露光] オプションをチェックします。[ゲイン係数] スライダー (画像ビューエリアの下) は、対象のピクセルの明るさを指定します。

手動で露光を設定するには [マニュアル露光] オプションを選択し [最大露光] スライダーを左右にスライドすると、カメラの露光を細かく設定できます。あるいは、画像ビューエリアの下のスライダーを使うこともできます。[ゲイン係数上限] 設定は、対象のピクセルの明るさの最大値を設定するときに使用します。

[焦点の最適化] をクリックすると、デバイスに最適な焦点を自動的に推奨します。もしくは、ボタン横のリンクをクリックすると [アプリケーションの詳細] のペインに移り、焦点の手動設定や詳細設定を行うことができます。焦点の最適化は、画像ビューエリアの下にある、焦点アイコンのついたスライダーでも行うことができます。なお、このオプションは、リキッドレンズ使用時のみ表示されます。

コードを登録するには [コードの登録] をクリックします。登録を解除する場合は、そのコードをクリックします。ボタン横のリンクをクリックすると、コード登録の [詳細設定] に移動します。

[シンボルのアシスタント] は、適切なシンボルまたは必要なシンボルの読み込みまたはデコードの設定を段階的にガイドするウィザードです。アシスタント横のリンクをクリックすると [コード詳細] ペインに移り、手動でシンボル設定の微調整を行うこともできます。

リーダの設定は、次の [トリガの種類] で行います。

- [シングル] リーダがトリガを検知すると、画像を1枚取得してその画像に含まれるシンボルのデコードを試行します。このトリガモードはタイムアウト設定に対応しています。

- [自動読み取り] ではシンボルのスキャンが続行され、シンボルを見つけるたびにデコードが行われます。

- [マニュアル] トリガ信号を受信している間はずっと画像を取得します。シンボルを検知してデコードを行うか、トリガ信号が消えると停止します。

- [バースト] は一定数の画像を取得し、そのグループ内で検知した最初のシンボルをデコードします。バーストで取得する画像数と画像を取得する間隔が設定できます。このトリガモードはタイムアウト設定に対応しています。

- [セルフ] トリガでは、自動読み取りのようにリーダがシンボルのスキャンを続行し、シンボルを見つけるたびにデコードが行われます。

- [連続] トリガ信号を受信している間はずっと画像を取得します。リーダは特定の間隔で画像の取得を続け、目的の画像に含まれるシンボルをスキャンしていきます。

注意: すべてのデバイスでどの種類のトリガも利用できるわけではありません。該当のリファレンス・マニュアルで、お使いのデバイスモデルで利用できるトリガの種類についての詳しい情報をチェックしてください。

一番下にある [アドバンストトリガ設定] のリンクをクリックすると、[アプリケーションの詳細] に移って細かな設定ができます。

[アドバンスト] タブではテーブルビューの設定が可能です。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503