ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# TCP/IP 接続の確立方法:

ベースステーションは、Telnet TCP接続用のデフォルト端末設定であるポート番号23のTCP接続に対応しています。Telnetクライアントを使用していれば、必要となるパラメータはベースステーションのIPアドレスのみです。接続に他のアプリケーションやSDKを使用している場合は、TCPポートの設定がベースステーションのそれと同じであることを確認してください。TCPポートはTelnetペインで変更できます。接続すると、ベースステーションが自動的にコード出力を送信します。DataMan Control Commands (DMCC) も、この接続方法で転送することが可能です。

Telnetポートを変更すると、"変更内容を有効にするには、再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？" というメッセージが現れます。その際、「はい」をクリックしてください。「いいえ」をクリックすると、変更が実行されません。システム → 設定の保存を選んでから、ベースステーションを再起動してください。

Note: DM8700Base,DM8000Base