ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# マルチリーダ同期モードでのトリガ遅延の内容:

通常はプライマリリーダとセカンダリリーダいずれも同時にトリガされますが、同一グループ内のプライマリリーダとセカンダリリーダで別々のトリガ遅延を設定することも可能です。プライマリリーダのトリガ遅延時間の合計は、そのリーダに設定したトリガ遅延時間と変わりません。スレーブセカンダリリーダのトリガ遅延時間の合計は、プライマリリーダ側トリガ遅延時間 + セカンダリリーダ側トリガ遅延時間となります。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503