전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ISO/IEC 15415에 사용되는 개별 메트릭은 무엇입니까?

아래는 ISO/IEC 15415 품질 평가에 사용되는 메트릭 목록입니다. 이 코드 품질 표준 및 메트릭에 관한 자세한 정보는 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서 또는 해당 ISO 표준 문서를 참조하십시오. 이 문서는 www.iso.org에서 확인할 수 있습니다.

- 눈금 비균일은 기호의 클록 패턴을 사용하여 측정되는 것처럼 균일한 간격의 눈금에서 개별 셀의 배치 편차 크기를 측정하는 것입니다.

- 사용되지 않은 오류 수정은 오류 수정 후 기호에 남은 코드워드의 비율을 측정하는 것입니다.

  사용되지 않은 오류 수정을 계산할 때 하나 이상의 셀이 전역 임계값의 잘못된 쪽에 있을 경우 코드워드는 오류가 있는 것으로 간주됩니다. 2D 데이터 매트릭스 기호에는 코드 중복성이 기본 제공되거나 중복된 데이터 내용이 있습니다.

  1.00 값은 코드워드에 오류가 없음을 의미합니다.

- 축 비균일은 기호 내에서 개별 셀의 대칭을 측정한 것으로 기호의 축을 따라 편차의 크기를 나타냅니다.

- 기호 대비는 스캔에서 최고 반사율 값과 최저 반사율 값 사이의 차이입니다(가장 어두운 막대와 가장 밝은 공간 사이의 반사율 차이). 차이가 클수록 등급이 높아집니다

- 최대 반사율은 기호 주변의 기질이 판독을 방해할 수 있는 반사율 최대치를 포함하는지 여부를 예/아니오 값으로 표시합니다.

- 고정 패턴 손상은 표시 내에 있는 찾기, 클록 및 빈 영역 패턴의 품질입니다.

  판독기는 각 기호 내에 있는 여러 가지 패턴을 사용하여 해당 패턴이 포함된 데이터를 찾고 디코딩합니다. 판독기는 셀 변조 점수와 동일한 방법을 사용하여 고정 패턴 손상 등급을 생성합니다. 특히 반사율 신뢰도를 측정하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

- 변조는 에지 대비 최소 대 기호 대비의 비율이거나, 스캐너가 좁은 요소와 관련하여 넓은 요소(막대 또는 공간)를 관찰하는 방식을 측정한 것입니다. 에지 대비 최소와 기호 대비 사이의 차이가 클수록 등급이 낮아집니다.

- 인쇄 증가는 의도된 폭(기호 사양에 표시되어 있음)에서 막대와 공간 폭의 편차를 측정한 것으로 기호에서 막대가 공간에 비해 좁은지/넓은지 측정하는 것입니다. 차이가 높을수록 등급은 낮아집니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500