전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 무선 판독기에만 해당: 최대 절전 모드와 전원 끄기 사이의 차이는 무엇입니까?

최대 절전 모드에서는 런타임 데이터가 메모리에 저장됩니다. 판독기에 변경 내용을 저장하지 않은 경우 트리거를 당겨 판독기 절전 모드를 해제하면 변경 내용이 보존됩니다.

전원 끄기 모드에서는 판독기의 전원이 거지고 저장되지 않은 모든 변경 내용이 손실됩니다. 배터리를 사용하지 않을 경우 판독기의 전원을 꺼서 에너지를 절약합니다.

두 모드에서 트리거를 당기면 판독기 절전 모드가 해제됩니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700